该商品名称:串口服务器

英文品:Serial Device Server

品牌为:HTZ

型号为:MCT

主要由 COM口，DI输入检测，DO继电器输出和以太网组成。该商品的工作原理是 COM口数据、DI、DO数据通过以太网数据转换、收发 。该商品主要用于 COM口通信设备联网，程监控等 。

该设备主要用于COM口（串口），DI（输入检测，如光电感应器），DO（继电器）数据转以太网，即通过以太网实现数据传输，应用举例：

1：产品集成4个COM口（串口），可以支持1--4个COM口设备同时通信，和远端服务器实现数据交互

2：集成2路DI检测（数据信号检测），可同时在远端以太网服务器上实时检测2个光电传感器的输入状态

3：2路DO输出（继电器触点输出），支持远端以太网服务器通过指令控制2路DO的接通与闭合，可实现报警，控制等功能